Santé et sécurité : conception et aménagement des lieux de travail
Direction de l'information légale et administrative
Ressources humaines
Les lieux de travail doivent être conçus et aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés. Lors de la construction ou de la modification des lieux de travail, le maître d'ouvrage doit respecter les dispositions concernant la construction du bâtiment ou a son réaménagement. Le maître d'ouvrage doit combattre les risques à la source, ce qui implique de prévoir, dès la conception, l'ambiance et la sécurisation des lieux de travail.
Direction de l'information légale et administrative
Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
modified 2022-02-28
Fiche pratique
text/xml
F35273
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006176246, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041566152, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488886, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000018532545/, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488656, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488663, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488794, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488846, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488674, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488692, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532468, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532370, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000018488619
Fr
isPartOf N14601
France entière
https://www.service-public.fr/a-propos/mentions-legales
Fiche pratique
Professionnels
www.service-public.fr
Accueil professionnels
Ressources humaines
Santé et sécurité au travail
Santé et sécurité : conception et aménagement des lieux de travail

Ressources humaines
Réglementation du travail

Santé et sécurité au travail
Obligations de l'employeur
Conception et aménagement des lieux de travail
Utilisation et aménagement des lieux de travail
Règlement intérieur d'une entreprise
Compte professionnel de prévention (C2P)
Les lieux de travail doivent être conçus et aménagés de façon à garantir la sécurité des salariés. Lors de la construction ou de la modification des lieux de travail, le maître d'ouvrage doit respecter les dispositions concernant la construction du bâtiment ou a son réaménagement. Le maître d'ouvrage doit combattre les risques à la source, ce qui implique de prévoir, dès la conception, l'ambiance et la sécurisation des lieux de travail.

Qui est concerné ?

Maître d'ouvrage (MOA)
Il s'agit de la personne physique ou morale pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés.
Le donneur d'ordre définit les objectifs et décide de la réalisation de l'opération.

Employeur
L'employeur peut, dans certains cas, assurer les missions dévolues par le maître d'ouvrage.

Maître d'œuvre (MOE)
Il est désigné par le maître d'ouvrage en fonction de ses compétences techniques pour réaliser l'opération en respectant les exigences émises par le MOA.

Ambiance des lieux de travail

Aération, ventilation et assainissement
Le MOA doit concevoir les bâtiments de façon à ce que l'aménagement des locaux de travail permette les actions suivantes :
- Maintenir un état de propreté
- Éviter les élévations de température et de condensation
- Éviter les odeurs désagréables
Ces installations sont conçues de manière à :
- Assurer le renouvellement de l'air
- Ne pas provoquer de gêne résultant de la température et de l'humidité de l'air, de bruit et des vibrations
- Ne pas entraîner d'augmentation des niveaux sonores résultant de l'activité
Les salariés peuvent séjourner dans les locaux suivants :
- Locaux à pollution non spécifique, locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine (des bureaux, un hall de vente par exemple)
- Locaux à pollution spécifique, locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises. Elles peuvent être émises sous forme de gaz, de vapeurs, d'aérosol solide ou liquide (dans un garage automobile par exemple).
Pour préserver la santé des salariés, les installations ne doivent pas comporter de matériaux qui peuvent émettre des poussières ou des substances dangereuses.
Les installations doivent pouvoir être entretenues de façon régulière et subir des contrôles d'efficacité.

Éclairage
L'éclairage est assuré pour éviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent. Il doit permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.
Les bâtiments doivent être conçus pour que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux.
Le lieu de travail doit disposer d'une lumière naturelle suffisante. Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature des travaux à effectuer.
Le matériel d'éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
L'employeur fixe les règles d'entretien périodique du matériel en vue d'assurer un état constant de bon fonctionnement.

Température
Les lieux de travail doivent être conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à l'organisme humain.
Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température humaine pendant le travail compte tenu des méthodes et des contraintes physiques.
Les locaux fermés, affectés au travail, sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit fonctionner de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.

Installations sanitaires et local de restauration
L'établissement doit être conçu pour permettre aux salariés d'assurer leur propreté individuelle.
Le bâtiment doit comporter des vestiaires, des lavabos, des toilettes et, en cas de travaux salissants, des douches.
Des installations sanitaires séparées doivent être prévues pour les établissements employant un personnel mixte.
Un local de restauration doit être prévu dans les établissements de 50 salariés et plus.
Pour les entreprises ayant un effectif inférieur à 50 salariés, un emplacement pouvant avoir d'autres fonctions doit permettre aux travailleurs de se restaurer.

Sécurisation des lieux de travail

Caractéristiques des lieux de travail
Les bâtiments sont conçus et réalisés de manière à pouvoir résister aux contraintes suivantes :
- Effet combiné de leur propre poids
- Charges climatiques extrêmes
- Surcharges maximales correspondant à leur type d'utilisation
Les bâtiments doivent être conçus et réalisés de telle sorte que les surfaces vitrées en élévation ou en toiture puissent être nettoyées et entretenues sans danger.
Pour respecter les conditions de sécurité et d'hygiène, les planchers, les murs et les plafonds doivent être conçus de façon à pouvoir être nettoyés et ravalés.
Les planchers doivent être sans bosses, ni trous et sans plans inclinés dangereux.

Voies de circulation et accès
L'organisation de la circulation dans l'établissement doit être prise en compte dès la conception du bâtiment.
Les voies de circulation doivent être conçues de façon à :
- Permettre une utilisation facile en toute sécurité aussi bien par les piétons que par les véhicules
- Protéger les salariés employés à proximité des voies de circulation
Les zones de danger qui ne peuvent pas être évitées doivent faire l'objet d'une signalisation adaptée et visible par tout le monde.

Aménagement des lieux et des postes de travail
La surface et la hauteur des locaux de travail doivent permettre à un salarié d’exécuter sa tâche sans aucun risque.
Un local de 1 er secours est prévu, dès la conception des locaux lorsque l'effectif est de :
- 200 salariés et plus dans les établissements industriels
- 500 salariés et plus dans les autres établissements
Les postes de travail en extérieur sont aménagés de façon à permettre l'évacuation rapide des salariés en cas de danger ou l'arrivée rapide des secours. Ils sont protégés contre les chutes d'objets.
Dans la mesure du possible, les salariés doivent être protégés contre les conditions climatiques.
Ils ne doivent pas être exposés à des niveaux sonores trop importants, ou à des émissions de substances dangereuses.
Des mesures doivent être prises pour éviter les chutes et les glissades.
Une signalisation portant sur la santé et la sécurité des salariés doit être installée sur les lieux de travail.

Réseau électrique
Les installations électriques sont conçues et réalisées de façon à éviter les risques de choc électrique, par contact direct ou indirect.
Les installations électriques doivent être réalisées pour respecter les contraintes suivantes:
- Aucune partie active ne doit être accessible aux travailleurs, sauf dans les locaux prévus à cet effet
- En cas de défaut d'isolement, aucune masse ne doit présenter une différence de potentiel dangereuse
Les locaux doivent disposer d'un éclairage de secours.

Lutte contre les risques incendie et explosion
Des dégagements, tels que des portes, des couloirs, escaliers et rampes, doivent permettre une évacuation rapide de l'établissement.
Chaque dégagement doit avoir une largeur minimale de passage. Celle-ci doit être proportionnée au nombre total de personnes appelées à l'emprunter.
Un système de désenfumage naturel ou mécanique doit être installé dans les locaux de plus de :
- 300 m2 situées en rez-de-chaussée et en étage
- 100 m2 pour ceux qui sont "aveugles" ou situés en sous-sol

Dossier de maintenance
Un dossier de maintenance est établi et remis à l'employeur. Il comprend les notices et dossiers techniques de l'ensemble des bâtiments de l'entreprise (nettoyage des surfaces vitrées, chemins de circulation par exemple).
Le document de maintenance est mis à la disposition des services de l'inspection du travail et des services de prévention de la Carsat.
Le dossier de maintenance doit comporter des dispositions prises pour les travaux ultérieurs nécessaires à l'entretien des locaux.
Ces informations sont recueillies dans le document d'intervention ultérieur sur l'ouvrage (DIUO).
Ce dossier comporte, en plus des notices et dossiers techniques, les dispositions prises pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture.
Il prévoit également les conditions d'accès en toiture :
- Moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée
- Possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de protection pour les interventions plus importantes
- Chemins de circulation permanents pour les interventions fréquentes
Ce dossier contient également les mesures destinées à faciliter l'entretien des façades (par exemple les moyens d'arrimage et de stabilité d'échafaudage ou de nacelle).
Il reprend également les mesures qui faciliteront l'entretien intérieur comme les accès aux machineries d'ascenseurs ou aux canalisations.

Santé et sécurité : utilisation et aménagement des lieux de travail

Travail - Formation

Code de la construction et de l'habitation : article L112-1 à L112-3
Obligation du MOA

Code de la construction et de l'habitation : article L134-13
Prévention des risques professionnels

Code du travail : articles R4222-10 à R4222-17
Aération, ventilation et assainissement des locaux à pollution spécifique

Code du travail : article R4213-1 à R4213-4
Éclairage : obligation du MOA

Code du travail : article R4213-5 à R4213-6
Insonorisation

Code du travail : article R4213-7 à R4213-9
Ambiance thermique : obligation MOA

Code du travail : article R4216-17 à R4216-20
Chauffage des locaux : obligation du MOA

Code du travail : article R4217-1 à R4217-2
Installation sanitaire : cabinets d'aisance

Code du travail : article R4214-1 à R4214-8
Caractéristique des bâtiments

Code du travail : article R4214-9 à R4214-17
Voies de circulation et accès

Code du travail : article R4214-23
Local destiné aux premiers secours

Code du travail : article R4216-30
Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie

Code du travail : article R4211-3
Dossier de maintenance

Carsat
Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
L'employeur doit-il aménager un espace pour la pause déjeuner des salariés ?
Qu'est-ce que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ?